Tandem Kroghejsevogn ITR 8.12 Knækarm

Mekanisk Fjeder

# Knækarm

|  |  |
| --- | --- |
| Bevægelse | 1.000 mm |
| Kroghøjde | 1.425/1.460/1.570 |
| Contrainerlås indv/udv | Hydraulisk |
| Kipvinkel | 48gr |
| Kipkapacitet | 10 tons |
| Løftekapacitet | 10 tons |
| **Hydraulikanlæg** |  |
| Hydraulik fra traktor | 3 dobbel udtag |
| Olieforbrug (fyldt vogn) | 18 lt. |
| Olieforbrug i cylinder |  |
| Kip | 4,6 lt. |
| Pålæsning/aflæsning | 5,2 lt. |
| Tryk (kip/pålæsning) | 160/180 bar |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Stand 06/2013

# Standard-data

|  |  |
| --- | --- |
| **Undervogn** |  |
| Chassis størrelse | Fast |
| Bæreevne (tandem) | 12 tons |
| Akselafstand | 990mm |
| Akselstørrelse | 2 x 90 |
| Aksel | Fast x fast |
| Sporbredde | 1.900 |
| Bremsetrommel | 300 x 90 |
| Bremsesystem | Hydraulik |
| Trækøje | Drejbar |
| Støtteben | Mekanisk |
| Dæk | 400/50-17.5 |
| Rullehøjde | 840 mm |
| **Størrelse og vægt** |  |
| Totalvægt | 12 tons |
| Contrainer min/max | 3.000/4.600 mm. |
| Højeste fart | 40 km/h |
| (\*) tom vægt | 2.250 kg |
| (\*) tom vægt uden udstyr |  |
| Specialudstyr |  |