Tandem Kroghejsevogn ITR 16.21 Knækarm

Mekanisk Fjeder

# Knækarm

|  |  |
| --- | --- |
| Bevægelse | 1.200 mm |
| Kroghøjde | 1.425/1.460/1.570 |
| Contrainerlås indv/udv | Hydraulisk |
| Kipvinkel | 47gr |
| Kipkapacitet | 16 tons |
| Løftekapacitet | 16 tons |
| **Hydraulikanlæg** |  |
| Hydraulik fra traktor | 3 dobbel udtag |
| Olieforbrug (fyldt vogn) | 45 lt. |
| Olieforbrug i cylinder |  |
| Kip | 8 lt. |
| Pålæsning/aflæsning | 9,3 lt. |
| Tryk (kip/pålæsning) | 180/200 bar |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Stand 06/2013

# Standard-data

|  |  |
| --- | --- |
| **Undervogn** | Fast |
| Chassis størrelse | 200 x100 mm |
| Trækbomsaffjedering | Gummiklods |
| Bæreevne (tandem) | 21 tons |
| Akselafstand | 1480mm |
| Akselstørrelse | 2 x 110 |
| Aksel | Fast x fast |
| Sporbredde | 2000 mm |
| Bremsetrommel | 400 x 80 |
| Bremsesystem | Hydraulik |
| Trækøje | Drejbar |
| Støtteben | Mekanisk |
| Dæk | 500/60-22,5 |
| Rullehøjde | 1220 mm |
| **Størrelse og vægt** |  |
| Totalvægt | 21 tons |
| Contrainer min/max | 4000/6000 mm. |
| Højeste fart | 40 km/h |
| (\*) tom vægt | 4680 kg |
| (\*) tom vægt uden udstyr |  |
| Specialudstyr |  |