Tandem Kroghejsevogn ITR 18.23H Knækarm

Mekanisk Fjeder

# Knækarm

|  |  |
| --- | --- |
| Bevægelse | 1.200 mm |
| Kroghøjde | 1.425/1.460/1.570 |
| Containerlås indv/udv | Hydraulisk |
| Kipvinkel | 51gr |
| Hjælpe cylinder | standart |
| Kipkapacitet | 18 tons |
| Løftekapacitet | 18 tons |
| **Hydraulikanlæg** |  |
| Hydraulik fra traktor | 3 dobbelt udtag |
| Olieforbrug (fyldt vogn) | 47 lt. |
| Olieforbrug i cylinder |  |
| Kip | 11,4 lt. |
| Pålæsning/aflæsning | 12,7 lt. |
| Tryk (kip/pålæsning) | 180/200 bar |
| 3 El-ventiler medBobeasy-Basis | standart |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Stand 06/2013

# Standart-data

|  |  |
| --- | --- |
| **Undervogn** |  |
| Chassis størrelse | 250 x100 mm |
| Trækboms affjedring | hydraulisk |
| Undervogn | hydraulisk |
| Bæreevne (tandem) | 24 tons |
| Akselafstand | 1550mm |
| Akselstørrelse | 2 x 130 |
| Aksel | Fast x fast |
| Sporbredde | 2000 mm |
| Bremsetromle | 406 x 120mm |
| Bremsesystem | Hydraulik |
| Trækøje | Drejbar |
| Støtteben | Hydraulisk |
| Dæk | 550/60-22,5 |
| Rullehøjde | 1220 mm |
| **Størrelse og vægt** |  |
| Totalvægt | 24 tons |
| Container min/max | 4000/6000 mm. |
| Højeste fart | 40 km/h |
| (\*) tom vægt | 5200 kg |
| (\*) tom vægt uden udstyr |  |
| Specialudstyr |  |